TRUMPF präsentiert VCSEL Heizsysteme für schnellere Mikrochip-Montage

Elektronikindustrie profitiert von VCSEL Heizsystemen durch Qualitätssteigerung von Lötschnittstellen // Direkte Wärmebehandlung zur Verbesserung des Chip-Montageprozesses // Laser Assisted Bonding für schnellere und kosteneffiziente Flip-Chip-Montage // Laser Assisted Soldering unterstützt flacheres Design mikroelektronischer Baugruppen

Ulm, 24. März, 2022 – TRUMPF Photonic Components stellt neue Prozesse für ihre VCSEL Heizsysteme vor, die die Flip-Chip-Montage in der Elektronikindustrie verbessern. Durch den Einsatz von VCSEL Heizsystemen für die Prozesse Laser Assisted Bonding (LAB) und Laser Assisted Soldering (LAS) sind die Taktzeiten im Vergleich zu Standard-Reflow-Lötprozessen bis zu neunmal schneller. Darüber hinaus steigt die Qualität und Zuverlässigkeit der Verbindung von Chip zu Leiterplatte, da die VCSEL Heizsysteme mit hoher Präzision arbeiten. Die Leistungsverteilung der Laserstrahlung kann durch die Ansteuerung einzelner Laserzonen individuell eingestellt werden. So wird die Wärme nur dort auf die Leiterplatte und den Halbleiterchip eingekoppelt, wo sie benötigt wird. Die eingesetzte Technologie führt damit zu einer Qualitätssteigerung und zu einer erhöhten Lebensdauer der Lötschnittstellen, da der Leiterplatten-Verzug und die Wärmeentwicklung im Chip deutlich reduziert werden. Auch der Montageprozess profitiert von den reproduzierbaren und genauen Chipbefestigung- und Lötbedingungen, denn das VCSEL Heizmodul ermöglicht eine homogene Ausleuchtung, schnelle Schaltzeiten und eine präzise Leistungssteuerung. Ein weiterer Vorteil ist der reduzierte Platzbedarf in der Fertigung, denn im Vergleich zu herkömmlichen Reflow-Lösungen, sind die VCSEL Heizmodule sehr kompakt. 
Wie funktioniert Laser Assisted Soldering und Laser Assisted Bonding? 
LAS nennt sich der Prozess, bei dem die Lötkugeln mittels VCSEL-Infrarot-Wärmebehandlung direkt auf die Leiterplatte gelötet werden. Dies unterstütz vor allem den Trend zur Verwendung immer kleinerer Lötkugeln, was wiederum auf eine Reduzierung des gesamten Bauraums in der Unterhaltungselektronik einzahlt. 
Beim LAB Prozess wird ein Flip-Chip auf einer Leiterplatte mit Lötkugeln auf den Kontakten montiert. Das VCSEL-Heizsystem erhitzt den Chip von oben, und die Laserenergie wird durch den Flip-Chip geleitet, um so die Lötkugeln zwischen Chip und Leiterplatte zu schmelzen. VCSEL Heizsysteme können sowohl für stationäre als auch für Durchlaufprozesse eingesetzt werden. Die VCSEL-basierten Systeme bieten im Vergleich zu anderen Lösungen größere Heizflächen mit höherer Leistung. 
Im Kundenapplikationszentrum in Aachen bietet TRUMPF seinen Kunden ein Testlabor für VCSEL-Heizsystem-Anwendungen. „Es ist großartig zu sehen, dass auch die Elektronikindustrie von unseren einzigartigen VCSEL Heizmodulen profitieren kann. Das kompakte Design und die homogenen Hitzeverteilung führen zu einer besseren Prozesskontrolle und einer höheren Produktqualität. Gleichzeitig reduziert sich der Platzbedarf der Montagelinie - im Falle von LAB um bis zu 30 Prozent", erklärt Ralph Gudde, VP Marketing and Sales bei TRUMPF Photonic Components.
Besuchen Sie TRUMPF auf der LASER World of Photonics in München, Stand 341, Halle A6

Zu dieser Presse-Information stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: TRUMPF". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind im TRUMPF Media Pool abrufbar.

		Laser Assisted Bonding (LAB)

Schematische Darstellung des LAB-Prozesses. Ein Flip-Chip wird durch die Laserenergie auf einer Platine befestigt, wobei die Hitze durch ein Siliziumplättchen auf die Lötkugeln übertragen wird.
	
		Laser Assisted Soldering (LAS)

Schematische Darstellung des LAS-Verfahrens. Ein Flip-Chip wird direkt auf einer Leiterplatte befestigt, indem die Laserenergie die Lötkugeln mit der Leiterplatte verschmilzt.

		VCSEL Heizmodul

Hochleistungs-Infrarot-VCSEL-Heizmodule bieten eine skalierbare Leistung und können präzise geregelt werden.	

Über TRUMPF Photonic Components
TRUMPF Photonic Components ist ein weltweit führender Anbieter von VCSEL- und Photodiodenlösungen für die Märkte Unterhaltungselektronik, Datenkommunikation, Automobil, industrielle Sensorik und Heizsysteme. Mehr als zwei Milliarden VCSEL-Chips und Photodioden wurden bisher weltweit ausgeliefert. Die Mitarbeiter treiben das seit über 20 Jahren aufgebaute technologische Know-how weiter voran, um die Position als Technologieführer zu behaupten. Die langjährig etablierte Technologie wurde 2019 von TRUMPF übernommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ulm, Deutschland, mit weiteren Vertriebsstandorten in den Niederlanden, China, Korea und den USA.
TRUMPF Photonic Components gehört zu der TRUMPF Gruppe, ein Hochtechnologieunternehmen, das Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik bietet. TRUMPF ist Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. 
2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften ist die Gruppe in fast allen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz, in Polen, Tschechien, den USA, Mexiko, China und Japan.

Weitere Informationen über TRUMPF finden Sie unter: www.trumpf.com/s/VCSEL-solutions 

Pressekontakt: 
Anne-Kathrin Hotz 
Marketing Communications Manager
+49 731 5501940
Photonic.components@trumpf.com 

TRUMPF Photonic Components GmbH, Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Deutschland