TRUMPF stellt die nächste Generation robuster industrieller VCSEL-Lösungen für die Sauerstoffsensorik vor

Sauerstoffsensorik in industriellen Anwendungen wie der Gaserfassung in Kraftwerken profitiert von integrierten und robusten VCSEL-Lösungen // Spektroskopische Sensoren mit In-situ-Messung in weniger als einer Sekunde // Keine thermische Empfindlichkeit mit temperaturgeregelten VCSEL in TO-Gehäusen // Neue Sauerstoffsensorik-Lösungen mit Wellenlängen von 760 nm und 763 nm mit verbesserter Performance 

Ulm, 23. Mai 2022 - TRUMPF Photonic Components, ein weltweit führender Anbieter von VCSEL- und Photodiodenlösungen, stellt die nächste Generation von VCSEL für die spektroskopische Sauerstoffmessung vor. Spektroskopische Sensorlösungen gelten als die leistungsfähigste Sensortechnik zur Überwachung relevanter Parameter wie der Sauerstoffkonzentration. Die neue Generation von VCSEL in TO-Gehäusen mit 760 nm und 763 nm Wellenlänge erhöht die Leistungszuverlässigkeit. Ermöglicht wird dies durch die neue hochmoderne Produktions- und Prozessplattform von TRUMPF. Der Vorteil von Lösungen bei Wellenlängen von 760 nm und 763 nm ist, dass es keine Einflüsse von Hintergrundgasen gibt, da außer Sauerstoff kein Gas bei diesen Emissionswellenlängen eine hohe Absorption aufweist. „Wir bieten integrierte, intelligente VCSEL-Lösungen für eine einfache Integration der Komponenten in anspruchsvolle Produktionssysteme. TRUMPF bringt dabei nicht nur sein Laserquellen-Know-how ein, sondern kombiniert diese auch mit Applikations-, Optik- und Montage-Know-how", sagt Ralph Gudde, VP Marketing and Sales bei TRUMPF Photonic Components. 
O2  Sensorik von der Erdöl- bis zur Medizinindustrie
Die neuen VCSEL-Lösungen bei 760 nm und 763 nm Wellenlänge dienen verschiedenen industriellen Anwendungen zur Detektion der Sauerstoffkonzentration. „O2-Sensorlösungen werden nicht nur in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eingesetzt, sondern auch in der Automobil- oder Medizintechnik. Unsere VCSEL-Lösungen mit aktiver Temperatur- und Polarisationskontrolle bieten daher einen großen Detektionsbereich mit hoher Auflösung und einer Genauigkeit von nahezu 100 Prozent", erklärt Gudde. In Kraftwerken oder in der Erdölindustrie unterstützen die VCSEL beispielsweise die Abgasanalyse. In einer anderen Branche wie der Verpackungsindustrie beispielsweise, unterstützen VCSEL die Bestimmung von Sauerstoff in verschlossenen Verpackungen wie Wasserflaschen. Die Anwendungsfelder reichen bis in den medizinischen Bereich, wo die O2-Sensoren in medizinischen Geräten wie Beatmungsgeräten, Ventilatoren oder Inkubatoren eingesetzt werden.
Die etablierte Technik für diese Anwendungen ist die sogenannte „Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy” (TDLAS). TDLAS und Single-Mode-VCSEL passen perfekt zusammen. Die VCSEL bieten mit ihrer absolut symmetrischen Strahlform, ihrer schmalen Linienbreite und ihrer eindeutigen Polarisation eine hohe Genauigkeit und Kontrollierbarkeit. Daher machen die VCSEL-Lösungen TDLAS zu einer leistungsstarken Sensortechnik, die eine unschlagbare Messgeschwindigkeit mit In-situ-Messungen in weniger als einer Sekunde bietet. Die berührungslose Lasermessung deckt dabei einen großen Temperaturbereich ab und ermöglicht die gleichzeitige Bestimmung von Prozessdruck und -temperatur. Ermöglicht wird dies durch den niedrigen thermischen Wellenlängenkoeffizienten des VCSEL-Materials und den integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC). Die geringe Größe des VCSELs in Verbindung mit integrierten Funktionalitäten machen ihn zur perfekten Lösung, die auf die Marktanforderung nach Miniaturisierung der Hardware einzahlt.
Für alle Umgebungsbedingungen gemacht
Integrierte Sensorlösungen in einem TO-Gehäuse reduzieren nicht nur die Systemkomplexität und ermöglichen High-End-Sensorlösungen mit Kostenvorteilen. Das hermetisch geschlossene, robuste Gehäuse minimiert auch das Risiko von Schäden, die durch äußere Einflüsse in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entstehen können. Zudem ist der Sensor thermisch unempfindlich, da die Gehäuse mit einer integrierten Temperaturregelung mit TEC und Thermistor ausgestattet sind. So werden auch Anwendungen bedient, die ein großes Temperaturfenster erfordern, da der Anwender die Lasertemperatur präzise regeln kann, um so auch die Wellenlänge zu steuern. 
Zu dieser Presse-Information stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: TRUMPF". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind im TRUMPF Media Pool abrufbar.

		VCSEL in einem TO-Gehäuse
Das hermetisch abgedichtete TO-Gehäuse schützt die Elektronik und ermöglicht eine einfache Handhabung sowie den Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. 

		O2-Messungen mit VCSEL
Die neue Generation von VCSEL mit 760 nm und 763 nm Wellenlänge im TO-Gehäuse erhöhen die Leistungssicherheit von O2-Messungen.

		Ralph Gudde, VP Marketing and Sales bei TRUMPF Photonic Components	

Über TRUMPF Photonic Components
TRUMPF Photonic Components ist ein weltweit führender Anbieter von VCSEL- und Photodiodenlösungen für die Märkte Unterhaltungselektronik, Datenkommunikation, Automobil, industrielle Sensorik und Heizsysteme. Mehr als zwei Milliarden VCSEL-Chips und Photodioden wurden bisher weltweit ausgeliefert. Die Mitarbeiter treiben das seit über 20 Jahren aufgebaute technologische Know-how weiter voran, um die Position als Technologieführer zu behaupten. Die langjährig etablierte Technologie wurde 2019 von TRUMPF übernommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ulm, Deutschland, mit weiteren Vertriebsstandorten in den Niederlanden, China, Korea und den USA.

TRUMPF Photonic Components gehört zu der TRUMPF Gruppe, ein Hochtechnologieunternehmen, das Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik bietet. TRUMPF ist Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. 
2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften ist die Gruppe in fast allen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz, in Polen, Tschechien, den USA, Mexiko, China und Japan.

Weitere Informationen über TRUMPF finden Sie unter: www.trumpf.com/s/VCSEL-solutions 

Pressekontakt: 
Anne-Kathrin Hotz 
Marketing Communications Manager
+49 731 5501940
Photonic.components@trumpf.com 

TRUMPF Photonic Components GmbH, Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Deutschland